과학·기술용어

가로동요 : 롤링(rolling). 옆질. 배나 비행기가 좌우로 흔들리는 동요(動搖).

가로파 : 횡파(橫波). 파동의 진동 방향이 전파 방향과 수직으로 되는 파동.

가속도재개 : 가속도계(加速度計). 운동체의 가속도를 재는 기계.

각재기 : 측각(測角). 각을 재는 일.

〔예〕 수평각재기와 수직각재기.

거꿀반응 : 역반응 (逆反應).

거르개 : 여과기(濾過器).

거르기종이 : 거름종이. 여과지(濾過紙).

거품약 : 발포제(發泡劑).

거품지움감 : 소포제(消泡劑). 거품을 끄기 위하여 쓰는 약제.

견줌무게 :: 비중(比重).

고락차(高落差)  일정한 기준보다 큰 낙차.

〔예〕 고락차 수력발전소.

고른계 : (물리) 균질(均質). 물질의 어느 측면을 보나 성분과 물리적 및 화학적 성질이 꼭 같은 것.

고성기(高聲機) : 스피커(speaker).

공기졸약제 : 에어로솔(aerosol). 분무식으로 된 약제(藥劑).

〔예〕 공기졸약제는 흩어지는 것의 크기에 따라 공간공기졸, 겉면공기졸, 거품공기졸이 있다.

교류재개 : 교류 전류계(交流電流計).

굳음새 : 경도(硬度). 물체의 굳은 정도.

〔예〕 착암공들은 돌의 굳음새를 가늠하여 가며 착암기를 들이댄다.

굳힌기름 : 경화유(硬化油).

그늘구역 : (체신) 불감 지대(不感地帶). 난청 지역(難聽地域).

기능누르개 : (컴퓨터) 기능 키(key).

기억주소등록기 : (컴퓨터) 캐쉬(cache). 전자계산기의 주기억장치에 정보를 읽어내는 장소의 주소를 일시적으로       저장하여 두는 등록기.

기운중심 : 경심(傾心). 부체(浮體)에 있어서의 기울기의 중심.

길끊개 : 단로기(斷路器). 전류가 흐르지 않는 고전압 전기회로의 일부 구역을 열거나 닫는 전기기구.

김날기 : 기화(氣化). 액체가 기체로 되는 현상.

김물 : 증류수(蒸溜水).

까날선 : (물리) 양극선(兩極線).

까벨 : 케이블(cable).

껴끓음점 : 공비점(共沸點).

껴울림 : 공명(共鳴). 마주울림.

끌힘 : 인력(引力).

끓음점 : 비등점(沸騰點). 끓는점.

나듬성 : 투과성(透過性). 투과하는 성질.

〔예〕 나듬성이 강한 방사선.

나무알콜 : 목정(木精). 메틸 알콜(methyl alcohol).

나프사 : 나프타(naphtha). 원유를 증류할 때 얻어지는 가벼운 기름을 통틀어 이르는 말.

낮춤변압기 : 강압변압기(降壓變壓器).

녹는줄 : (전기) 가용선(可鎔線). 퓨즈(fuse).

녹음열 : (물리) 융해열(融解熱).

녹임감 : (화학) 용제(熔劑). 야금(冶金), 분석 등에 용융(熔融)을 촉진시키기 위하여 쓰는 물질. 플럭스(flux).

〔예〕 녹임감으로는 석회석, 생석회, 규석, 찰흙, 형석 등을 많이 쓴다.

높이차 : 낙차(落差). 흘러 떨어지는 물높이의 차이.

높임변압기 : 승압변압기(昇壓變壓器).

누름전기 : 압전기(壓電氣).

〔예〕 누름전기를 나타내는 대표적인 결정들로는 전기석(電氣石), 수정, 로셸염, 티탄산 바륨을 들 수 있다.

누름힘 : 압력(壓力).

〔예〕 누름힘이 크다.

눈보기거리 : 가시거리(可視距離).

눈잡음 : (물리) 스노(snow) 현상. TV 화면에 나타나는 눈이 오는 것과 비슷한 흰 반점.

눈점 : 시각(視覺). 물체를 보는 눈의 위치.

눈쪽렌즈 : 접안 렌즈(lens). 현미경이나 망원경 등에서 눈에 가까이 닿는 쪽의 렌즈.

늘음성 : 연성(延性). 물질이 파괴됨이 없이 가늘고 길게 늘어날 수 있는 성질.

〔예〕 동, 은, 금, 백금 등이 늘음성이 크다.

단추전화기 : 전자식 버튼전화기.

닫긴핵 : (물리) 폐각(閉殼). 채워진 껍질. 양성자나 중성자의 수가 특별히 안정된 원자핵(原子核).

데터 : 데이터(data).

두께재개 : 두께 측정계(測定計). 마이크로미터(micrometer).

뒤울림 : 잔향(殘響). 발음체(發音體)의 진동이 그친 후에도 벽이나 천장에 반사되어 남는 음향.

〔예〕 큰 강당이나 극장 같은 곳에서는 뒤울림을 고려하여 설계하여야 한다.

드림애자 : 현수 애자(懸垂碍子).

들림소리 : 가청음(可聽音).

들림주파수 : 가청 주파수(可聽周波數).

들이저항 : 임피던스(impedance). 교류회로에서 축전기 때문에 생기는 저항.

딸핵 : 핵분열에 의하여 생기는 새로운 두 개의 세포핵(細胞核).

땅닿이 : 절연되어 있어야 할 전기회로의 일부가 땅에 닿아 절연이 나빠진 것.

떨기너비 : 진폭(振幅).

떨기판 : 진동판(振動板). 떨림판.

뜰힘 : 부력(浮力).

라침판 : 나침반(羅針盤). 컴퍼스(compass).

레이자전축 : 시디 플레이어(compact disk player).

마당효과삼극소자 : 전기장효과 트랜지스터. 단극 트랜지스터(FET).

마른얼음 : 드라이 아이스(dry ice). 고체 탄산(固體炭酸).

마중각 : 영각(迎角). 비행기가 날아가는 방향과 날개가 놓인 방향 사이의 각.

말새기 : 누화(漏話). 두 통신회선 사이에 말이 새어 통화하는 다른 사람에게 들리는 현상.

맞닿이 : (전기) 단락(短絡). 전기회로의 임의의 부분에서 줄과 줄, 줄과 땅이 닿는 것.

맞선힘 : 항력(抗力). 물체가 운동할 때 그에 맞서서 운동을 방해하는 힘.

맥뜀전류 : 맥류(脈流). 맥동 전류(脈動電流).

머리수화기 : 헤드폰(headphone).

〔예〕 무선수가 쓴 머리수화기.

머무름파 : 정상파(定常波). 정재파(定在波).

먼적외선 : 원적외선(遠赤外線).

무선대화기 : 무전기(無電機). 송수신을 할 수 있는 휴대용 무선통신기.

문자읽기장치 : (전자) 문자판독기(文字判讀機).

물견딜성 : 내수성(耐水性).

물굳음성 : 수경성(水硬性). 물에 굳어지는 성질.

물꺼림성 : 소수성(疎水性). 물을 받아들이지 않는 성질.

물들성 : 염착성(染着性).

물리흔들이 : (물리) 실체 진자(實體振子). 중력의 작용으로 고정축 둘레에서 움직일 수 있게 한 흔들이.

물메작용 : 수격작용(水擊作用). 워터 해머(water hammer). 관로(管路) 안의 물의 운동상태를 급격히 변화시킴으        로써 일어나는 압력파 현상.

물분해 : 가수 분해(加水分解). 무기 염류가 물의 작용에 의해 산(酸)과 염기(　基)로 분해하는 반응.

물빼기약 : 탈수제(脫水劑).

물키 : (물리) 수두(水頭). 압력과 속도의 크기를 물의 높이로 표시한 양.

〔예〕 압력물키와 속도물키가 있다.

미끄럼약 : 윤활제(潤滑劑).

밀칠힘 : 척력(斥力). 두 물체가 서로 밀어내는 힘.

바깥힘 : 외력(外力).

바꾸개 : 변환기(變換器).

바람압력 : 풍압(風壓).

바램약 : 표백제(漂白劑).

바스러짐성 : 취성(脆性). 메짐성. 힘을 받을 때 작은 변형을 일으키면서 갑자기 깨지는 재료의 성질.

반도체라지오 : 트랜지스터 라디오(transistor radio).

번호판 : (전화) 다이얼(dial).

벗은줄 : 나선(裸線). 거죽을 덮어 싸지 않은 전깃줄.

벽전화기 : 벽걸이 전화기.

변신(變信) : 전보문을 암호로 바꾸거나 받은 전신부호를 읽을 수 있게 바꾸는 것.

보는각 : 시각(視角). 보고 있는 물체의 양끝에서 눈에 이르는 두 직선이 이루는 각.

보임거리 : 가시거리(可視距離).

보임차 : 시차(視差).

봉사프로그람 : (컴퓨터) 오퍼레이팅 시스템(operating system). 컴퓨터의 운영을 돕는 프로그램을 통틀어 이르는       말.

부피불음곁수 : 부피 팽창 계수. 체적 팽창 계수(體積膨脹係數).

부피튐성 : 체적 탄성(體積彈性). 물체의 부피를 변화시킬 때 나타나는 탄성.

불당김성 : 인화성(引火性).

〔예〕 불당김성 물질.

불탈성 : 가연성(可燃性).

붙을힘 : 부착력(附着力).

비침도재개 : 조도계(照度計). 빛이 비쳐지는 양을 재는 기구.

빛내는물체 : 발광체(發光體).

빛내는칠감 : 발광 도료(發光塗料). 형광 도료(螢光塗料).

빛느낌종이 : 감광지(感光紙).

빛모으개 : 집광경(集光鏡). 광선을 필요한 방향으로 모으는 렌즈나 반사경.

빛모음렌즈 : 집광 렌즈(lens).

빛묶음 : 광속(光束). 빛다발.

빛섬유까벨 : 광케이블.

빛세기 : 광도(光度). 밝기. 발광체에서 발사하는 빛의 세기.

빛쏠리개 : 편광자(偏光子). 자연광을 편광으로 바꾸는 장치.

빛쏠림현미경 : 편광 현미경(偏光顯微鏡).

빛재개 : 광도계(光度計). 빛의 세기를 재는 기구.

빛종이 : 발광지(發光紙).

빠는약 : 흡착제(吸着劑). 다른 물질을 빨아들이는 물질.

뽑아내기 : 추출(抽出). 용매를 써서 고체나 액체로부터 어떤 물질을 뽑아내는 일.

사진종이 : 인화지(印畵紙).

삭음견딜성 : 내식성(耐蝕性).

삭음막이감 : 방식제(防蝕劑).

산줄공 : 전기가 걸려 있는 전선에서 작업하는 노동자.

〔예〕 고압선을 타고 일손을 다그치는 산줄공.

산줄작업 : (전기) 전압이 걸려 있는 상태에서 고압선로나 전기설비들을 보수 점검하는 일.

살창전류 : (물리) 그리드(grid) 전류. 진공관의 그리드로부터 음극을 통하여 흐르는 매우 약한 전류.

상대누기 : (물리) 상대 습도(相對濕度).

〔예〕 방안에 맞춤한 상대누기는 60%이다.

색날기 : 탈색(脫色). 물들인 색이 날아 없어지는 현상.

색띠 : 스펙트럼(spectrum). 빛이 파장에 따라서 배열되어 나타나는 띠.

색붙임약 : 매염제(媒染劑). 천에 물감을 고착시켜주는 약제.

색빼기약 : 탈색제(脫色劑).

섞음열 : (화학) 혼합열(混合熱). 두 가지의 다른 물질이 혼합할 때 발생하거나 흡수되는 열.

선늘음 : (물리) 선팽창(線膨脹). 고체에 열을 가하면 그 길이가 늘어나는 현상.

세로동요 : 피칭(pitching). 뒷질. 선박이나 비행기의 앞뒤가 위아래로 흔들리는 동요(動搖).

세로파 : 종파(縱波). 전파방향과 진동방향이 일치하는 탄성파.

소금기견딜성 : 내염성(耐　性).

소나무기름 : 톨유(tall oil).

소리파 : 음파(音波). 소릿결.

속힘 : 응력(應力). 밖으로부터 힘을 받을 때 물체 안에 생기는 힘.

스밈압력 : 삼투압(渗透壓).

실관현상 : 모세관 현상(毛細管 現象).

썩음막이약 : 방부제(防腐劑).

쏠림빛 : 편광(偏光). 한정된 방향으로만 진동하는 광파(光波).

쓸림전기 : 정전기(靜電氣).

쓸림힘 : 마찰력(摩擦力).

알림약 : (화학) 지시약(指示藥). 용량 분석에서 반응 종결점의 판정이나 수소 이온 농도의 판정 따위에 쓰이는          시약(試藥)을 통틀어 이르는 말.

앙금약 : 침전제(沈澱劑). 액체 속에 섞이어 있는 불순물을 침전시키는 화학 물질.

어미액 : (화학) 모액(母液). 고체와 액체가 섞인 액체에서 고체를 빼낸 나머지 액.

얼음점 : 빙점(氷點).

얼점내림법 : (화학) 빙점법(氷點法). 용액의 빙점과 용매의 응고점의 차이를 측정하여, 용질의 분자량(分子量)을       산출하는 방법.

엉겨굳기 : 응고(凝固).

엉겨굳음열 : 응고열(凝固熱).

엉겨뭉침 : 응결(凝結).

엉겨붙기 : 응집(凝集).

에돌이 : (물리) 회절(回折). 빛이나 파동이 장애물을 만났을 때 일부가 장애물의 뒤쪽으로 꺾여 돌아가는 현상.

에돌이살창 : 회절 격자(回折格子). 빛을 회절시키는 장치.

여닫개 : (전기) 개폐기(開閉器). 스위치(switch).

열갈림 : (화학) 열해리(熱解離). 가열하면 분해하고 식히면 화합하여 본래의 물질로 돌아가는 가역적인 분해.

열끊음 : (물리) 단열(斷熱).

열내기반응 : 발열 반응(發熱反應). 열을 내면서 진행하는 화학 반응.

열돌이 : 열용량(熱容量). 물체의 온도를 1℃ 높이는 데에 필요한 열량.

열불음 : 열팽창(熱膨脹).

열빨기반응 : (화학) 흡열반응(吸熱反應). 주위의 열을 흡수하여 진행하는 화학 반응.

오래견딜성 : 내구성(耐久性).

올림힘 : (물리) 양력(揚力). 유체 속의 물체가 흐름에 수직인 방향으로 받는 힘.

울음질 : 하울링(howling). 스피커와 마이크가 서로 가까이 놓였을 때 스피커에서 잡음이 나는 현상.

웃물찌우기 : (화학) 경사(傾瀉). 용액 속에 가라앉은 침전을 분리하기 위하여 그릇을 기울여 웃물을 쏟아버리는      것.

웃음가스 : 소기(笑氣). 아산화질소(亞酸化窒素).

원유비뚬 : 아스팔트(asphalt). 원유에서 얻는 검은 색의 고체 또는 반고체 모양의 찌끼.

이끌선 : 도선(導線). 전기의 양극을 이어주는 선.

자기띠 : 자기 테이프(magnetic tape).

자기묶음재개 : (물리) 자속계(磁束計).

자기원판 : (컴퓨터) 디스크(disk). 저장판(貯藏板).

자기지움 : (물리) 소자(消磁). 강자성체의 자화된 것을 없애는 것.

자두(磁頭) : (오디오) 헤드(head).

자름세기 : 전단력(剪斷力).

자리각 : (물리) 위상(位相). 주기적으로 반복되는 운동 중에서 나타나는 상태나 위치의 변수(變數).

자리길 : 궤도(軌道).

잘보임거리 : (물리) 명시거리(明視距離).

잡음누르개 : 잡음 제한기(雜音制限器).

잦아듦떨기 : 감쇠 진동(減衰振動). 시간이 지날수록 진폭이 차차 줄어드는 진동.

재생자두(再生磁頭) : 재생 헤드(head). 자기(磁氣) 녹음장치의 재생용 전자석.

적심감 : (화학) 습윤제(濕潤劑).

전기면도칼 : 전기 면도기(電氣面刀器).

전기밥가마 : 전기 밥솥.

전기분쇄기 : 전기 믹서(mixer).

전기불길 : 아크 방전(放電). 전기 불꽃을 일으키며 타오르는 불길.

전기삭음 : 전해 부식(電解腐蝕).

전기송곳 : 전기 드릴(drill).

전기여닫개 : 전기 스위치(switch).

전기잇개 : 계전기(繼電器). 릴레이(relay).

전기장식 : 전광 장식(電光裝飾). 일류미네이션(illumination). 전기의 불빛으로 꾸미는 장식.

전지(電池) : 손전등. 회중전등(懷中電燈).

〔예〕 전지를 쥔 사람이 명단을 비쳐주고 또 한 사람은 명단을 읽어가며 필요한 사항을 적어놓는다.

점타자기 : 도트프린터(dot printer).

주머니종 : 무선 호출기(無線呼出機). 삐삐.

줄늘이기 : 가선(架線). 전기선, 전화선 따위의 선을 가설하는 일.

줄닿이 : 합선(合線).

직결처리 : (컴퓨터) 온라인(on-line).

질길성 : 내구성(耐久性). 질기고 오래 견디는 성질.

질김성 : 인성(靷性). 잡아당기는 힘에 견디는 성질.

질안(窒安) : 질산 암모늄(ammonium nitrate).

〔예〕 질안직장.

짐무름온도 : (물리) 하중 연화점(荷重軟化點). 내화물을 일정한 무게로 내리누르면서 가열할 때 그것이 변형되는       온도.

쪼임량 : 조사량(照射量). 사람의 몸이나 일정한 면적에 쏘아서 비친 빛이나 방사선의 양.

착공카드 : 천공카드. 펀치카드(punch card).

천연색텔레비죤수상기 : 컬러 텔레비전(color television).

축떨이 : (물리) 장동(章動). 자전하는 물체의 회전축의 세차운동(歲差運動)에 수반하여 일어나는 주기적인 진동       운동.

켕길힘 : 인장응력(引張應力). 줄이나 막대기 등을 잡아당길 때 당기는 방향에 수직이 되는 단면(斷面)의 양쪽에       서 작용하는 힘.

콩알전구 : 꼬마전구. 소형의 전구(電球).

크바 : 킬로볼트암페어(kVA)의 준말.

탁상등(卓上燈) : 램프 스탠드(lamp stand).

탄도꼭두점 : (물리) 탄도정점(彈道頂點). 탄도의 가장 높은 점.

탄동흔들이 : (물리) 탄도진자(彈道振子).  주로 총알의 속도를 운동량 보존의 법칙을 이용하여 축소해서 측정하        는 장치.

탄소떼기 : 탈탄(脫炭). 강철을 공기 속에서 가열할 때 표면의 탄소가 일산화탄소로 되어 탈출해서 표면의 탄소량        이 감소되는 현상.

토끼귀형안테나 : 래빗 안테나(rabbit antenna).

튈힘 : 탄력(彈力).

튐성 : 탄성(彈性).

평량병 : 칭량병(秤量甁). 고체 또는 액체 시료를 정확히 저울질하기 위하여 쓰는 작은 그릇.

풀림도 : 용해도(溶解度).

풀림성 : 가용성(可溶性).

〔예〕 라카는 신나에 대해서는 풀림성을 갖지만 물에 대해서는 가지지 않는다.

풀림약 : (화학) 용제(溶劑). 물질을 용해하기 위해서 사용하는 액체 물질.

화학비김 : 화학 평형(化學平衡). 화학반응에 참가하는 물질과 반응에서 생기는 물질의 농도가 더는 변하지 않는       상태.

회리전류 : (물리) 맴돌이 전류. 푸코(Foucault) 전류.

회리통 : 사이클론(cyclone). 액체 속에 들어 있는 비중이 다른 물질을 원심력을 이용하여 분리하는 장치.

휨성 : (물리) 가요성(可撓性). 탄성체에 외부로부터 힘의 모멘트가 가해지면 휘는 성질.

흐름선 : (물리) 유선(流線). 운동하는 유체(流體)의 각 점과 접선 방향이 유체의 운동 방향과 일치하도록 그어진       곡선.

힘덩이 : (물리) 충격량(衝擊量). 힘의 크기와 그 힘이 작용한 시간과의 곱.

힘재개 : 측력계(測力計). 힘의 크기를 재는 기구.